{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["采购参数"]
[]
["序号","设备名称","参考型号","技术参数","参考品牌","单位","数量"]
[1,"300系列\n小摆闸-单机芯","SBTL300","摆闸系列简介\nSBTL300系列产品机箱采用国际标准SUS 304不锈钢材质，造型美观大方，防锈、耐用。为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。\n智能摆闸系列产品特性\n1.直流无刷电机免维护，全新数字定位，电子防撞机芯。\n2.户外防水，可以直接露天使用。\n3.具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用。\n4.可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。\n5.自动复位功能：每摆动90度，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。\n6.灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。\n7.报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。\n8.新一代工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。\n9.防反转功能：在摆臂复位的过程中，如发生外力逆转摆臂，摆臂即自动启动反推力且发出报警，待外力消失后则自动回到零位恢复通行。\n10.自动保护功能：当外力阻止摆臂正常运动时，且外力连续不断，系统将自动检测20秒后自动保护并进入休眠状态。当下一次合法信号输入时，闸机将自动恢复正常。\n11.多级防撞缓冲功能：非法通行或冲闸时，闸杆缓冲相应角度且启动即时反推力，同时启动报警，在实现人性化防伤害的同时也大大减少了因经常或连续冲撞而产生的机械损坏。\n12.无人职守：断电摆臂自动常开，通电自动复位（阻挡通行)。\n技术参数\n识别单元：指定读头门禁或客供定制安装\n电源电压：AC110-220V+_10%,50HZ\n工作环境：室内/室外\n工作环境温度：-28-60 摄氏度\n额定功率：150W\n相对湿度:5%-80%\n通行速度（xx人/分钟）：25-30（常闭模式）\n平均无故障运行次数：500万次\n闸门开、关时间：0.8秒  可调\n红外对射：4对\n输入控制信号：继电器干接点开关信号\n人行通道宽度： 750mm（标准） 单边摆臂外露：350mm。\n摆臂材质：标配亚克力摆臂\n箱体材质：不锈钢３０４　料厚１.2ｍｍ  箱体：1.0mm\n箱体尺寸：1200mm*200mm*980mm\n","ZKTeco","套",4]
[2,"300系列\n小摆闸-双机芯","SBTL320","技术参数\n识别单元：指定读头门禁或客供定制安装\n电源电压：AC110-220V+_10%,50HZ\n工作环境：室内/室外\n工作环境温度：-28-60 摄氏度\n额定功率：150W\n相对湿度:5%-80%\n通行速度（xx人/分钟）：25-30（常闭模式）\n平均无故障运行次数：500万次\n闸门开、关时间：0.8秒  可调\n红外对射：4对\n输入控制信号：继电器干接点开关信号\n人行通道宽度： 750mm（标准） 单边摆臂外露：350mm。\n摆臂材质：标配亚克力摆臂\n箱体材质：不锈钢３０４　料厚１.2ｍｍ  箱体：1.0mm\n箱体尺寸：1200mm*200mm*980mm\n","ZKTeco","台",2]
[3,"闸机版，\n落地支架\n门禁，考勤功能\n接百傲瑞达","TDB06M","极速识别人脸\n手掌免接触式识别\n支持1:1/1:N比对，支持20000张人脸底库，3000张手掌容量，选配卡容量20000张（ID/IC/身份证物理卡），选配指纹容量10000枚\n0.5-2米远距离极速识别，秒级验证通行\n智能节电设计：当微波探测器精确计算到用户和设备之间的距离达2.5米才能唤醒识别终端\n双目光电硬件+活体识别算法，防止有人利用打印照片（激光、彩色和黑白照片）、视频和3D仿真面具冒充用户\n配备200万像素超低照度宽动态摄像头，能在极端光照环境下清晰准确地识别人脸（0.5 - 50,000 lux）\n支持本地人脸录入，和软件下发;断网模式下，支持脱机独立运行\n数据实时上传到服务器端，支持数据断网后，联网续传","ZKTeco","台",4]
[4,"不锈钢玻璃护栏及门","1.2M*1M","大尺寸定制：1200*1000mm，\n防火玻璃类型：单片防火玻璃、复合防火玻璃、中空防火玻璃等不同类型不同厚度供选择。\n防火玻璃形状：可定制弧形、平板等；\n防火玻璃颜色：茶色、磨砂、带有图案花纹等特色可定制。\n框架材质类型：钢质、不锈钢（可选择钛金、8k镜面、玫瑰金、304砂板、黑钛等）\n五金配件：均为合格的防火五金，多色可选。\n符合标准：GB15763.1-2009建筑用安全玻璃：防火玻璃；《防火门》GB 12955-2008。","国产","个",4]
[5,"管理软件","V6000","ZKTime11.0 时间&安全精细化管理平台以时间管理和安全管理作为专业管理方向，环绕六大维度，结合互联网应用三大核心要素：时间、计算、存储，将生物识别技术融入软硬件，为企业带来高安全、实人化、高效率、智慧规范的全新的组织运营管控体验,三者结合提高平台的企业管理实力,实现企业/单位的精细化运营管理。 全部记录考勤下门禁控制作用开闸，其中二台mateface20的2台门禁控制作用控制闸机进出记录考勤。","ZKTeco","套",2]
[6,"安装费用",null,"安装，强电连接，强电线材，网线，线槽，开槽，辅材，网络对接，网线布置，设备网线联网，人工费等",null,"套",2]